#!/bin/sh /etc/rc.common

START=99

boot() {
	case $(board_name) in
	dlink,eagle-pro-ai-m32-a1|\
	dlink,eagle-pro-ai-r32-a1)
		if grep -q boot_part=Kernel1 /proc/cmdline; then
			fw_setenv boot_part 1
		else
			fw_setenv boot_part 2
		fi
		;;
	linksys,e8450)
		mtd erase senv || true
		;;
	esac
}
