// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca955x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&phy0>;
	pll-data = <0xa6000000 0x00000101 0x00001616>;
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
	};
};

&pcie0 {
	status = "okay";

	ath10k_0: wifi@0,0 {
		compatible = "qcom,ath10k";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <40000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x030000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x030000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x040000 0xe50000>;
			};

			partition@e90000 {
				label = "manufacture";
				reg = <0xe90000 0x100000>;
				read-only;
			};

			partition@f90000 {
				label = "backup";
				reg = <0xf90000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@fa0000 {
				label = "storage";
				reg = <0xfa0000 0x050000>;
				read-only;
			};

			partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					calibration_art_1000: calibration@1000 {
						reg = <0x1000 0x440>;
					};

					calibration_art_5000: calibration@5000 {
						reg = <0x5000 0x844>;
					};
				};
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
};
