--- a/src/drv_mei_cpe_msg_process.c
+++ b/src/drv_mei_cpe_msg_process.c
@@ -3524,7 +3524,12 @@ IFX_int32_t MEI_IoctlCmdMsgWrite(
    {
       if (bInternCall)
       {
+#if (LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(5,19,0))
          memcpy(pDestPtr, pUserMsg->pPayload, pUserMsg->paylSize_byte);
+#else
+         unsafe_memcpy(pDestPtr, pUserMsg->pPayload, pUserMsg->paylSize_byte,
+                       /* field-spanning writing is used here intentionally */);
+#endif
       }
       else
       {
