// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9344.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8";
	};
};

&ref {
	clock-frequency = <40000000>;
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "bootloader";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "bdcfg";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				label = "devdata";
				reg = <0x050000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@60000 {
				label = "devconf";
				reg = <0x060000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@70000 {
				compatible = "seama";
				label = "firmware";
				reg = <0x070000 0xf80000>;
			};

			partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&pcie {
	status = "okay";

	wifi@0,0 {
		compatible = "pci168c,0033";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		qca,no-eeprom;
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	qca,no-eeprom;
};
